Solymár, Gyermekvasút egyesített állomás

Biztosító berendezés: Domino 55

Váltó: elektromos motorral

Lezárás: elektromos úton

Vágányok: 3 db vonatindító

* I. (kapcs. zsámolyozó vg.)
* II. átmenő vágány
* III. (gőzöshöz vízdarus csonka kapcs)

Jelzők: alakjelzők (motorizált)

Szomszédos állomás: Alsó-Patak-hegy

Különlegességek:

* Nagyvasút és a Gyermekvasút szintbeli keresztezése TH-n kívül, fedezése: keresztezés lefoglalása (menetirányhoz hasonlóan/helyszínen az 'A' bejárati jelzőnél; nagyvasúti (fedező)főjelzők szerkezeti függésben vannak a 'B' 'C' 'D', de váltókkal tolatás jelzőkkel nem.
* "zsámolyozó (I.-hoz kapcsolódó) vágány" 7b vonal adottságai, különlegességei
* 2 új alagút
* csúcsfordítós szakasz
* O 2 váltó angol váltóra cserélése
* O csonka, új vágány; csatlakozik 4-es (motorizált) váltóval a (régi II.) III. vágányhoz • nagyvasút keresztezése